APSTIPRINĀTS

ar AS „Pasažieru vilciens” valdes locekles

2017.gada 21.marta rīkojumu Nr.64

**Atklātā konkursa** **„Eļļu un smērvielu iegāde”**

**iepirkuma identifikācijas numurs AS”PV”/2017/9,**

**nolikuma grozījumi**

Ar AS „Pasažieru vilciens” valdes locekles 2017.gada 21.marta rīkojumu Nr.64 grozīts atklātā konkursa nolikuma 2.pielikums - Tehniskās specifikācijas, izsakot tās šādā redakcijā:

|  |
| --- |
| **2.pielikums****TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS** |
| **Iepirkuma daļas Nr.** | **Eļļu un smērvielu nosaukums** | **Tehniskās un kvalitātes prasības** | **Iesaiņojums** | **mērvienība** | **Nepieciešamais daudzums (kg), piegādes adrese** | **Kopējais nepieciešamais daudzums(kg)** | **Eļļu un smērvielu izmantošanas mērķis** |
| **Rēznas iela 9** | **Kandavas iela 42a** |
| **Eļļas** |
| 1 | M14V2 | GОSТ 12337-84; SAE 40 | Autocisterna un 200- 210 litru mucas\* | kg | 15000  | 3000  | 18000 | M756 dīzeļdzinējs |
| 2 | MOL DYNAMIC MK9 15W40 | MTU type 2; SAE15W/40 | 200- 210 litru mucas | kg | 2850 | 3000 | 5850 | MTU 8V396TC14 dīzeļdzinējs |
| 3 | Shell Tegula V32 | ISO VG32; DIN 51524 part 2 HLP type | 200- 210 litru mucas | kg | 760 | 1000 | 1760 | L520rU2 hidropārvads |
| 4 | KS-19 | ISO VG220; GОSТ 9243-75 | 200- 210 litru mucas | kg | 380 | 820 | 1200 | EK-7, VV-1,75/9, VU-3,5/9 kompresori |
| 5 | TNK Trans TM-3-18k | GОSТ 17479.2-85 | 200- 210 litru mucas | kg | 950 | 1500 | 2450 | Ass reduktors |
| 6 | Tp-22s | TN 38.101821-2001 | 200- 210 litru mucas | kg | 2700 | 3000 | 5700 | GDP 1000 hidropārvads |
| 7 | Total AZOLLA ZS32 | ISO VG32; DIN 51524 part 2 HLP type | 200- 210 litru mucas | kg | 190 | 1000 | 1190 | Hidrostatika |
| 8 | Shell Rimula R6 ME 5W30 | MTU type 3; ACEA E4; API CF; SAE 5W/30 | 200- 210 litru mucas | kg | 550 | 3400 | 3950 | MTU 12V1600R80Ldīzeļdzinējs |
| 9 | SRS Wiolan HF 32 synth. | ISO VG32; DIN 51  502 CLP/HLP | 200- 210 litru mucas | kg | 550 | 2200 | 2750 | L520rzU2 hidropārvads |
| 10 | VALVOLINE Ultramax HVLP 68 | ISO VG68; DIN 51524 part 3 HVLP type | 200- 210 litru mucas | kg | 550 | 1500 | 2050 | Hidrostatika |
| 11 | VALVOLINE 10W40 | SAE 10W/40; API CF, (DEUTZ kvalitātes līmenis DQC III) | 200- 210 litru mucas | kg | 550 | 2400 | 2950 | DEUTZ dīzeļģenerators |
| 12 | Oil ALUB SYN T | ISO VG46; ALUB Synthetic; Almig fuchs; Almig kataloga kods 583.00006 | 200- 210 litru mucas | kg | 190 | 300 | 490 | ALMIG kompresors |
| 13 | Exxon Mobil Synthetic Gear Oil 75W90 | SAE 75W/90; API GL-5 | 200- 210 litru mucas | kg | 190 | 400 | 590 | Ass reduktors |
| 14 | Texaco Aircraft 5606H | ISO VG15; MIL-PRF-5606H; DIN 51524, part 3 | 200- 210 litru mucas | kg | \_\_ | 400 | 400 | Hidrauliskie slāpētāji |
| 15 | Texaco Rando HDZ15 | ISO VG15; DIN 51524 part 3 HVLP type | no 10 līdz 20 litriem | kg | \_\_ | 60 | 60 | Invalīdu pacēlājs |
| 16 | Industriālā eļļa I-30A | GОSТ 20799-88 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 200 | 200 | Iekārtas |
| 17 | Industriālā eļļa I-20A | GОSТ 20799-88 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 1200 | 1200 | Iekārtas |
| 18 | Industriālā eļļa I-40A | GОSТ 20799-88 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 150 | 150 | Iekārtas |
|  **Smērvielas**  |
| 19 | Smērviela BUKSOLS | TN 0254-107-011224328-01 | no 160 līdz 210 litru mucas | kg | \_\_ | 2000 | 2000 | Bukšu gultņi |
| 20 | Reduktoru pusšķidrā smērviela OS-L | TN 38.401-58-81-94 | no 160 līdz 210 litru mucas | kg | \_\_ | 2100 | 2100 | Ass reduktors |
| 21 | Reduktoru pusšķidrā smērviela OS-Z | TN 38.401-58-81-94 | no 160 līdz 210 litru mucas | kg | \_\_ | 1350 | 1350 | Ass reduktors ER |
| 22 | Smērviela PGK-1 | TN 3185-003-01055954-02 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 17 | 17 | Mašīnistu bremžu krāna plūsmdalis-spogulis |
| 23 | Litols 24 | GОSТ 21150-87 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 20 | 20 | Dažādi savienojumi, gultņi |
| 24 | Shell Gadus S3 V220 C2 | DIN 51502 KP2N-20 ASTM D4950-7 GC-LB | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 36 | 36 | Kardānvārpstas |
| 25 | Grafīta smērviela USsA | GОSТ 3333-80 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 125 | 125 | Atbalsta slīdņi |
| 26 | PVK "pušečnaja" | GОSТ 19537-83 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 20 | 20 | Iekārtu, mezglu Konservācija |
| 27 | Solidols S | GОSТ 4366-76 | 1,5 līdz 20 kg | kg | \_\_ | 100 | 100 | Dažādi savienojumi, gultņi |

\* Piegāde Rāznas ielā 9 – ar autocisternu, piegāde Kandavas ielā 42a – 200-210 litru mucās.